

#author masterx81
#idString PROTEK,Protek 506
#name Protek 506
#handle P506
#port comfixedbaud
#baudrate 1200N72
#eol \_
#driver SingleValue


#value VoltageDC V si DCV
#value VoltageAC V si ACV
#value CurrentDC A si DCA
#value CurrentAC A si ACA
#value Resistance ohm si RESOHM,RES
#value Frequency Hz si FRHz
#value Capacitance F si CAPF
#value Inductance H si INDH
#value Temperature °C int TEMPC

#value Diode _ D1 DIO
#value Logic _ D1 LOG
#value Continuity _ D1 BUZ

;Convert text to number, the text is removed from the input string before checking for mode
;Besides numbers it is possible to specify OL or -OL as value
#valueText OL OL
#valueText 1 OPEN
#valueText 0.5 GOOD
#valueText 0 SHORT
#valueText 1 HIGH
#valueText 0.5 UNDET
#valueText 0 LOW


#interfaceType DMM
#interface readValue 0

#askValues \r