
// 
//  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
// 01 0E 17 1A 22 2B 33 3B 43 4B 50 5D 62 68 70 78 86 89 91 9A A4 A9 B0 B8 C0 C8 D0 D8 E0 E9 F0 Display 02.27   nF
// 01 08 10 19 20 28 31 38 40 49 50 58 61 68 70 78 86 89 91 98 A0 A8 B0 B8 C0 C8 D0 D8 E0 E8 F0 Display ---- F

#metadef
#idString Brymen,Brymen BM195,
#name Brymen BM195
#handle BM195

#metadef

#meta

#idString Brymen,Brymen BM197,
#name Brymen BM197
#handle BM197
#port comfixedbaud
#baudrate 9600N81RD
#help SimpleDMM
#driver DMM2
#subDriver BrymenBM190

#readingDelay 2

#notes Hold HOLD down while powering on to enable data output.

#interfaceType DMM
#interface readValue 0
