
; There are 3 protocols used for these meters: 869, 829, 525 (829 & 825 are nearly the same)

#metadef
#idString Sanwa,Sanwa PC7000,
#name Sanwa PC7000
#handle PC7000


#metadef
; BM869s


#metadef
#idString Brymen,Brymen BM869s,
#name Brymen BM869s (Serial)
#handle BM869
#port com
#driver DMM2
#subDriver BrymenBM869s


#metadef
#idString Brymen,Brymen BM867s,
#name Brymen BM867s
#handle BM867

#metadef
#idString Brymen,Brymen BM829s,
#name Brymen BM829s
#handle BM829
#subDriver 829
#usbpoll 0 0 0x82 0x66

#metadef
#idString Brymen,Brymen BM827s,
#name Brymen BM827s
#handle BM827
#subDriver 829
#usbpoll 0 0 0x82 0x66

#metadef
#idString Brymen,Brymen BM822s,
#name Brymen BM822s
#handle BM822
#subDriver 829
#usbpoll 0 0 0x82 0x66

#metadef
#idString Brymen,Brymen BM821s,
#name Brymen BM821s
#handle BM821
#subDriver 829
#usbpoll 0 0 0x82 0x66



#metadef
#idString Brymen,Brymen BM525s,
#name Brymen BM525s
#handle BM525
#subDriver 525
#usbpoll 0 0 0x52 0x66

#metadef
#idString Brymen,Brymen BM521s,
#name Brymen BM521s
#handle BM521
#subDriver 525
#usbpoll 0 0 0x52 0x66

; --- Elma rebranding ---

#metadef
#idString Elma,Elma BM869s,
#name Elma BM869s
#handle BM869

#metadef
#idString Elma,Elma BM829s,
#name Elma BM829s
#handle BM829
#subDriver 829
#usbpoll 0 0 0x82 0x66

#metadef
#idString Elma,Elma BM821s,
#name Elma BM821s
#handle BM821
#subDriver 829
#usbpoll 0 0 0x82 0x66

#metadef
#idString Elma,Elma BM525s,
#name Elma BM525s
#handle BM525
#subDriver 525
#usbpoll 0 0 0x52 0x66

; --- Greenlee rebranding --- Use interface kit DMSC-9U

#metadef
; DM-860A -> BM869
#idString Greenlee,Greenlee DM-860A
#name Greenlee DM-860A
#handle DM860

#metadef
; DM-830A -> BM829
#idString Greenlee,Greenlee DM-830A
#name Greenlee DM-830A
#handle DM830
#subDriver 829
#usbpoll 0 0 0x82 0x66

#metadef
; DM-820A -> BM827
#idString Greenlee,Greenlee DM-820A
#name Greenlee DM-820A
#handle DM820
#subDriver 829
#usbpoll 0 0 0x82 0x66

#metadef
; DM-810A -> BM822
#idString Greenlee,Greenlee DM-810A
#name Greenlee DM-810A
#handle DM810
#subDriver 829
#usbpoll 0 0 0x82 0x66

#metadef
; DML-430A -> BM525
#idString Greenlee,Greenlee DML-430A
#name Greenlee DML-430A
#handle DML430
#subDriver 525
#usbpoll 0 0 0x52 0x66




#meta

#idString Brymen,Brymen BM869s,
#name Brymen BM869s
#handle BM869
#port usbhid
#usbVendor 0x0820
#usbProduct 0x0001
#driver usbhiddmm
#subDriver 869

#readingDelay 2

#usbpoll 0 0 0x86 0x66


#interfaceType DMM
#interface readValue 0
