
#metadef
#idString Brymen,Brymen BM255s,
#name Brymen BM255s
#handle BM255

#metadef
#idString Brymen,Brymen BM252s,
#name Brymen BM252s
#handle BM252

#metadef
#idString Brymen,Brymen BM251s,
#name Brymen BM251s
#handle BM251

#metadef
#meta
#idString Brymen,Brymen BM257s,
#name Brymen BM257s
#handle BM257
#port comfixedbaud
#baudrate 9600N81RD
#help SimpleDMM
#driver DMM2
#subDriver BrymenBM250

#readingDelay 1

#notes Hold down HOLD button while turning on to enable output data.

#interfaceType DMM
#interface readValue 0
